**Router r1**

1. ip addr add ….
2. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward
3. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp\_ecn
4. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp\_red
5. echo cubic > /proc/sys/net/ipv4/tcp\_congestion\_control
6. tc qdisc add dev *‘interfacename’* root handle 1: cbq avpkt 1000 bandwidth 60mbit
7. tc class add dev *‘interfacename’* parent 1: classid 1:1 cbq rate 5mbit allot 1500 prio 5 bounded isolated

**Host h3**

1. ip addr add ….
2. echo cubic > /proc/sys/net/ipv4/tcp\_congestion\_control
3. ip route add ….